From 01d3e6f726d38c994c038aa8310f3c49b55983b3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Adrian Kummerlaender
Date: Wed, 30 Jan 2019 22:31:12 +0100
Subject: Plot optimized low-res cylinder2d

---
 content.tex | 12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)

(limited to 'content.tex')

diff --git a/content.tex b/content.tex
index 8d5c9a4..ff005dc 100644
--- a/content.tex
+++ b/content.tex
@@ -988,6 +988,18 @@ Insgesamt war unter dieser formaleren Analyse unsere intuitive Wahl des in Abbil
 \end{adjustbox}
 \end{figure}
 
+\begin{figure}[h]
+\begin{adjustbox}{center}
+	\includegraphics[width=1.2\textwidth]{img/static/cylinder2d_optimized_low_resolution_grid_60s_knudsen.pdf}
+\end{adjustbox}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[h]
+\begin{adjustbox}{center}
+	\includegraphics[width=1.2\textwidth]{img/static/cylinder2d_optimized_low_resolution_grid_60s.pdf}
+\end{adjustbox}
+\end{figure}
+
 \subsubsection{Vergleich von Widerstands- und Auftriebskräften}
 
 \newpage
-- 
cgit v1.2.3

