From 90fa82533991c68396e5932a85cbaeec200adc60 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Adrian Kummerlaender
Date: Wed, 6 Feb 2019 14:16:29 +0100
Subject: Add cylinder2d comparison plots

---
 content.tex | 20 +++++++++++++++++++-
 1 file changed, 19 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'content.tex')

diff --git a/content.tex b/content.tex
index ef1ae00..6152e39 100644
--- a/content.tex
+++ b/content.tex
@@ -1072,7 +1072,25 @@ Klar zu erkennen ist die in der verfeinerten Variante deutlich bessere Diskretis
 
 Bevor wir dazu kommen bemerken wir, dass sich mit dieser flexibleren Verteilung der Knotenfreiheitsgrade hier auch ein, bis jetzt nur in der Einführung erwähnter, Vorteil von Gitterverfeinerung illustriert: Selbst wenn ein Verfeinerungsverfahren bezogen auf den Fehler im Vergleich mit analytischen Lösungen keine Verbesserungen oder sogar leichte Einbußen produziert, kann es doch potenziell eingesetzt werden, um Probleme zu behandeln, welche anderweitig nicht oder nur mit deutlich höherem Speicher- und Rechenaufwand zugänglich wären.
 
-\subsubsection{Vergleich von Druckdifferenz und Widerstandskraft}
+\subsubsection{Vergleich von Widerstands- und Auftriebskräften}
+
+\begin{figure}[H]
+\centering
+\input{img/cylinder2d_drag_comparison.tikz}
+\caption{Verlauf der Widerstandskraft verglichen mit \cite[Tabelle~4]{SchaeferTurek96}}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[H]
+\centering
+\input{img/cylinder2d_lift_comparison.tikz}
+\caption{Verlauf der Auftriebskraft verglichen mit \cite[Tabelle~4]{SchaeferTurek96}}
+\end{figure}
+
+\begin{figure}[H]
+\centering
+\input{img/cylinder2d_deltap_comparison.tikz}
+\caption{Verlauf der Druckdifferenz verglichen mit \cite[Tabelle~4]{SchaeferTurek96}}
+\end{figure}
 
 \newpage
 \section{Fazit}
-- 
cgit v1.2.3

