From c8799ef3a5d38148636d1edd8b1b4e56f0fbbe91 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Adrian Kummerlaender
Date: Sun, 27 Jan 2019 16:21:18 +0100
Subject: Restructuring

---
 content.tex | 1 -
 1 file changed, 1 deletion(-)

(limited to 'content.tex')

diff --git a/content.tex b/content.tex
index 697e8b4..e9d04f1 100644
--- a/content.tex
+++ b/content.tex
@@ -877,7 +877,6 @@ Eine Besonderheit ist in diesem Kontext auch die Existenz von Randbedingungen im
 
 Abschließend erscheint es beispielübergreifend intuitiv erwartbar, dass eine nicht aus dem konkreten Strömungsproblem informierte Anwendung von Gitterverfeinerung -- und damit eine unbegründete Erhöhung der Simulationskomplexität gegenüber einem uniformen Gitter -- einer Verbesserung der Präzision nicht zuträglich ist.
 
-\newpage
 \subsubsection{Vergleich der Interpolationsverfahren}
 
 Den halbseitig verfeinerten Poiseuille Simulationsaufbau können wir an dieser Stelle auch zur Nachvollziehung des, von Lagrava et al. für die Verwendung eines Verfahrens vierter Ordnung in der räumlichen Interpolation feiner Übergangsknoten ohne koinzidierende grobe Stützpunkte hervorgebrachten, Arguments verwenden.
-- 
cgit v1.2.3

